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智慧門鎖人臉識別
[bookmark: _GoBack]目前主流的智慧門鎖支援的身分認證技術相當多樣，包括密碼、NFC智慧型手機、指紋辨識等… 但有時會因門鎖密碼忘記及淺指紋造成辨識失敗，或因受外力破壞(如…電擊或是電磁干擾)，反而讓智慧門鎖/電子鎖變得一點都不方便和不安全。

視銳光人臉識別系統模組
視銳光人臉識別系統模組是使用生物特徵取樣，不受面部圖片作弊外，並能在強光或弱光環境條件下都能準確識別人臉，並可在0.6秒內辨識完成，大幅簡化智慧門鎖操作的複雜性。
並應用數據加密可讓人臉識別系統模組不因電擊或電磁干擾地破壞造成誤動作門鎖開啟，而當門鎖被異常敲擊，內建感測器可提供警鈴嚇阻與警報通知。

適用
居家，辦公室，學校，醫院，飯店，宿舍，民宿 等…

規格特點
全域快門高解像力攝像做臉部識別掃描臉部特徵點
卓越的低光和紅外性能
自動黑電平校準（ABLC）
靈活控制行和列跳過模式
Single Cortex A7 1.0GHz
600MHz高性能DSP
16位，128MB DDR3內置
WDRHW，AE
持並行RGB666 /串列RGB888 /USB/  DSI LCD面板
電力耐久性: 使用電池可支持產品的工作長達4千多個小時







